-Kod Arduino-UNO		1/1

-Kod Arduino-Emulator		0,75/1
	-brak mechznizmu wylaczania D4 po zadanym czasie

-Kod Klient			1,75/2
	-ALP: odp. od serw.1 jest przekazywana bez modyfikacji do serw.2 - to nieco 
	zbytnie uproszczenie 
	-Czekanie na zgloszenie obus serwerow przed wlasciwa praca - to zbytnie uproszczenie
	bo co jezeli jeden z serwerow sie nie zglosi - apl. nie ruszy nawet na poziomie konsoli klienta?
		-przeciez odpytywanie o stan zasobu mozna robic bez drugiego serwera
	-klient wypisuje "Server timed out\n" ale ktory to z nich? 
		-trzeba patrzec do tresci zadania!
	-klient wypisuje komunikaty o dolaczeniu sie serwerow ale nie wypisuje zadnych informacji 
	o ich IP i numerze portu!
		-czy ten kod uruchomiono!?

-Raport 			0,25/1
	-ostatni rys bez pokazania logu klienta i drugiego serwera nie wiele wnosi!
	-ukazano screen z jednym emulatorem - calosc dzialala, brak danych w PDF?
	-PDF z raportem mocno zdawkowy!!!
